**吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）**

**院内道路照明及道路监控工程需求**

一、监控部分

为考虑道路监控和新大楼监控兼容性，监控设备建议使用以下品牌：

1、监控摄像设备品牌：海康。

2、交换机品牌：H3C。

3、网线品牌：罗格朗。

4、监控立杆：3米，含杆上附属配件，详见设计图纸。

5、电缆品牌：通利、海达、通用。

二、路灯部分

1、路灯品牌及功率：欧司朗、飞利浦、欧普。

路灯：单挑LED路灯220V/150W。

柱形景观庭院灯：220V/100W。

2、路灯杆：

2.1路灯规格：高5.4米，臂长1.5米，详见设计图纸。

2.2柱形景观庭院灯规格：高4.5米，详见设计图纸。

3、电缆品牌：通利、海达、通用。

总务、基建科

2021年5月17日